|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗНТ 113.00.00.000** | **ЗНТ 135.00.00.000** |
| Условный диаметр хвостовика, мм | 102, 114 | 140, 146 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 65 | 89 |
| Проходной диаметр, мм | 16 | 16 |
| Длина изделия, мм: | 1524 | 1810 |
| Присоединительная резьба | 1½ REG | НКТ 73 |
| Давление активации сухарей, МПа (кгс/см2) | 4,0-6,0 (41-61) | 2,0-6,0 (21-61) |
| Расход рабочей жидкости для активирования системы рычагов, л/сек | 1,5 – 10 | 3 – 10 |
| Максимальное осевое усилие управления муфтой ГРП (ГРПВ), не более, кН (тс) | 39 (4,0) | 100 (10,2) |
| Максимальное растягивающее усилие, прикладываемое кинструменту, не более, кН (тс) | 196 (20,0) | 196 (20,0) |
| Масса, кг | 29 | 70 |
| Максимальная температура, К (°С) | 423 (150) | 423 (150) |

**Инструмент переключающий**