|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗХБ 200.23.00.000****(-01)** | **ЗХБ 220.23.00.000** |
| Условный диаметр колонны, мм | 114 | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 128 | 133 |
| Внутренний диаметр, мм | 99 | 99 |
| Длина изделия, мм | 933 | 921 |
| Присоединительная резьба | ОТТМ 114 | TMK UP GF 114,30´7,37 |
| Максимальный перепад давления на муфте, МПа (кгс/см2) | 70 | 70 |
| Группа прочности | Р110 | P110 |
| Размеры окна, мм | 12х80 | 20 |
| Эквивалентный диаметр одного циркуляционного отверстиямуфты, мм | 34 | 20 |
| Количество окон | 9 | 24 |
| Общая площадь окон муфты, мм2 | 8362 | 7536 |
| Максимальный темп закачки, м3/мин | 4,5 | 4,5 |
| Возможность повторного закрытия/открытия | Да | Да |
| Усилие на втулку закрывающую, кН (кгс)Открыто – ЗакрытоЗакрыто – Открыто  | от 2,94 до 7,85(от 300 до 800) | от 2,94 до 9,81  (от 300 до 1000)от 11,77 до 16,67  (от 1200 до 1700) |
| Максимальное допускаемое усилие на втулку закрывающую, кН (тс) | 100 (10,2) | 100 (10,2) |
| Масса, кг | 28,2 | 14,7 |
| Максимальная температура, К (°С) | 423 (150) | 393(120) |