|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | ЗХБ 200.95.00.000 |
| Условный диаметр колонны, мм | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 133 |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Длина изделия, мм | 1387 |
| Присоединительная резьба | ОТТМ 114 |
| Максимальный перепад давления на муфте, МПа (кгс/см2) | 70 |
| Группа прочности | Р110 |
| Диаметр основного окна, мм | 21 |
| Эквивалентный диаметр одного циркуляционного отверстия  муфты, мм | 21 |
| Количество окон | 24 |
| Общая площадь основных окон муфты, мм2 | 8313 |
| Максимальный темп закачки, м3/мин | 4,5 |
| Ширина паза фильтрующего элемента, мм | 0,5…0,6 |
| Суммарная площадь фильтрующего элемента, мм2 | 2626 |
| Возможность повторного закрытия/открытия | Да |
| Усилие на втулки закрывающую, кН (кгс)  Открыто – Закрыто  Закрыто – Открыто | от 2,94 до 9,81   (от 300 до 1000)  от 11,77 до 16,67  (от 1200 до 1700) |
| Максимальное допускаемое усилие на втулку закрывающую, кН (тс) | 100 (10,2) |
| Масса, кг | 49,5 |
| Максимальная температура, К (°С) | 373 (100) |