|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗХБ 20.58.04.000** | **ЗХВ 21.04.00.000** | **ЗХБ 220.58.00.000** |
| Условный диаметр колонны, мм | 114 | 114 | 114 |
| Наружный диаметр, мм | 127 | 127 | 133 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 99 | 97 | 99 |
| Присоединительная резьба | ОТТМ 114 | ОТТГ 114 | TMK UP GF 114,3х7,37 |
| Проходной диаметр седла, мм | 60,5 | 60,5 | 61 |
| Максимальное давление промывки затрубного пространства, МПа (кгс/см2) | 10 (102) | 10 (102) | 15,0 (153) |
| Группа прочности | N80 | N80 | Р110 |
| Масса, кг | 9,5 | 13,9 | 28 |
| Длина изделия, мм | 325 | 442 | 600 |
| Максимальная температура, К (°С) | 373 (100) | 373 (100) | 393 (120) |
| Материал внутренних частей  | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Чугун |