|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗНТ 114.00.00.000** | **ЗНТ 131.00.00.000** |
| Условный диаметр хвостовика, мм | 114 | 146 |
| Максимальный наружный диаметр уплотнительного элемента, мм | 104 | 136 |
| Внутренний диаметр проточной части, мм | 45 | 54 |
| Общая площадь окон ГРП, мм2 | 13308 | 15390 |
| Присоединительная резьба | НКТ 73 | НКТ 89 |
| Максимальный перепад давления, МПа (кгс/см2) | 70 | 70 |
| Максимальный темп закачки, м3/мин (л/с) | 3,5 (58) | 4,5 (75) |
| Длина изолируемого интервала, м | 1,5 – 16 | 1,3 – 17,3 |
| Масса, кг | 170 | 206 |
| Максимальная температура, К (°С) | 373 (100) | 373 (100) |

**Пакер манжетный**