|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗХБ 14.00.00.000А-05** | **ЗХБ 20.31.00.000В** | **ЗХБ 40.10.00.000** | **ЗХБ 40.12.00.000** | **ЗХБ 40.14.00.000** | **ЗХБ 177.02.00.000** | **ЗХБ 179.02.00.000** |
| Условный диаметр колонны, мм | 89 | 101,6 | 73 | 89 | 101,6 | 177,8 | 177,8 |
| Диаметр манжет, мм | 79;62 | 92;62 | 62 | 79;62 | 92 | 174 | 174 |
| Количество ярусов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Очищаемый диаметр, мм | 43 – 76 | 51 – 89 | 54 – 59 | 54 – 76 | 54 – 89 | 157 - 161 | 157 - 161 |
| Длина изделия, мм: | 268 | 323 | 212 | 301 | 373 | 300 | 320 |
| Посадочный диаметр наконечника, мм | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 104 | 104 |
| Максимальный перепад давления, МПа (кгс/см2) | 25,0 (255) | 25,0 (255) | 25,0 (255) | 25,0 (255) | 25,0 (255) | 25,0 (255) | 25,0 (255) |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Растворимый | Алюминий |
| Масса, кг | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 4,6 | 7,7 |
| Максимальная температура, К (°С) | 393 (120) | 373 (100) | 373 (100) | 373 (100) | 373 (100) | 393 (120) | 393 (120) |

**Пробка продавочная**