|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗХБ 10.96.00.000** | **ЗХБ 20.96.00.000** |
| Условный диаметр колонны, мм | 102 | 114 |
| Наружный диаметр (по центраторам), мм | 115 (119) | 129 (132) |
| Внутренний диаметр, мм | 88 | 99,5 |
| Максимальный наружный диаметр раскрытой воронки в свободном состоянии, мм | 178 | 188 |
| Длина изделия, мм | 663 | 695 |
| Присоединительная резьба | ОТТМ 102 | ОТТМ 114 |
| Максимальное дифференциальное давление выдерживаемоекорпусом, МПа (кгс/см2) | 25 | 25 |
| Группа прочности | N80 | N80 |
| Давления активации, МПа (кгс/см2): | 13±1 | 13±1 |
| Масса, кг | 16,4 | 20,4 |
| Максимальная температура, К (°С) | 408 (135) | 383 (110) |

**Воронка улавливающая**