Башмак глухой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | ЗХБ 10.15.00.000 | ЗХБ 20.19.00.00 |
| Условный диаметр хвостовика, мм | 102 | 114 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 110 | 128 |
| Присоединительная резьба:  | ОТТМ 102 | ОТТМ 114 |
| Масса, кг | 8,2 | 10,5 |
| Длина изделия, мм | 345 | 320 |
| Максимальная температура, К (°С) | 423 (150) | 423 (150) |
| Материал наконечника | Алюминиевый сплав |