|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Обозначение** |   |   |
| **ЗХБ 10.52.00.000** | **ЗХБ 20.30.00.000** | **ЗХБ 30.10.00.000** | **ЗХБ 147.35.00.000**  | **ПАТРУБОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ППФ1-146-БТС****ЗХБ 147.07.00.000** |
| 1 | Условный диаметр потайной обсадной колонны ("хвостовика"), мм | 102 | 114 | 89 | 146 | 146 |
| 2 | Диаметр муфт, мм | 114 | 127,5 | 105 | 146,51 (166) | 166 |
| 3 | Диаметр проходного канала, мм | 88 | 99,5 | 89 | 129,51 | 129,1 |
| 4 | Длина, мм | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 |
| 5 | Присоединительная резьба | ОТТМ 102 ТУ 14-161-163-96 | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 | 89 ГОСТ 633-80 | ВС 146,05 ГОСТ Р 51906-2015 | ВС 146,05ГОСТ Р 51906-2015 |
| 6 | Масса, кг | 24,7 | 31 | 17,5 | 51,8 | 50,6 |
| 7 | Максимальная рабочая температура, К (°С) | 373 (100) | 423 (150) |

Патрубок монтажный