|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Обозначение** | | | | |
|  | |  | | --- | | **ЗХБ14.00.00.000А** | | **ЗХБ14.00.00.000А-01** | **ЗХБ20.31.00.000В** | **ЗХБ40.12.00.000 (ЗХБ40.14.00.000)** | **ЗХБ40.10.00.000** |
| Диаметр больших манжет, мм | 65 | 79 | 92 | 79 (92) | 62 |
| Диаметр малых манжет, мм | 46 | 62 | 62 | 62 (62) | - |
| Очищаемый диаметр, мм | 43– 63 | 43 – 76 | 51 – 89 | 54-76 (54-89) | 51-60 |
| Длина, мм | 205 | 229 | 323 | 245 (338) | 212 |
| Масса, кг | 0,36 | 0,43 | 0,59 | 0,6 (0,75) | 0,47 |
| Максимальная рабочая температура, К (°С) | 373 (100) |  |  |  |  |