|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **ЗХБ 102.02.00.000** | **ЗХБ 200.04.02.000А** | **ЗХБ 200.04.03.000А** |
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 146 | 168 | 178 |
| Наружный диаметр, мм | 124 | 144 | 154 |
| Внутренний диаметр, мм | 76 | 97 | 97 |
| Длина изделия, мм: | 630 | 655 | 700 |
| Присоединительная резьба | НКТ 89 | НКТ 114 | НКТ 114 |
| Максимальный перепад давления, МПа (кгс/см2) | 70 | 70 | 70 |
| Группа прочности | Р110 | Р110 | Р110 |
| Масса, кг | 27 | 33,5 | 44 |
| Максимальная температура, К (°С) | 423 (150) | 423 (150) | 423 (150) |

**Якорь ГРП**